**附件：残疾人家庭无障碍改造所需设备明细及改造项目技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 技术要求 | 经费  预算 | 分值设定 |
| 1 | 电动移位系统 | 用来满足下肢重度残疾人从床上到轮椅上的移位需求，要求可上下移动、左右旋转，移位吊臂牢固安全，易于清洁。操作过程要求简单、安全、轻松，残疾人自己便可操作，不需外人帮助。外形不宜过大。吊衣采用环保牛津布材料制作，防水，无毒性，方便清洗；易磨损处需采用双层材料加固。 | 9000元 | 20 |
| 2 | 多功能如厕洗澡椅 | 要求可以浴厕两用,重度残疾人在没有家属和他人帮助的情况下,可自行手动进入卫生间直接推到马桶上方自行如厕，可坐在椅上自行洗浴。 | 2500元 | 10 |
| 3 | 厨房橱柜灶台低化 | 要求根据残疾人家庭厨房的空间要求和残疾人的具体需求，设计具体的无障碍改造方案，根据需求配备拉篮等配件，以满足乘轮椅的残疾人可以自行做饭等需求。  厨房面板要求实木复合环保材料，环保、防潮、耐用，台面材料为石英石台面，洗碗池为304不锈钢材质，五金件结实耐用。 | 1000元/延米 | 10 |
| 4 | 低位洗脸盆的改造 | 要求根据残疾人的家庭环境和残疾人自身情况,为其改造成低位洗脸盆,残疾人根据自己的需要调整洗手盆角度及高度,洗脸盆下方的高度设计方便残疾人推动轮椅进入自行洗漱;具体尺寸和规格根据残疾人家庭情况设计和改造。 | 1000元 | 10 |
| 5 | 升降晾衣架 | 双杆手摇型，晾杆采用优质材料，承重量大，不弯曲、不变形、不退色、不生锈。钢丝绳不生锈，不起毛刺，抗拉强度高。滑轮采用纯铜制作，转动灵活、无噪音、耐磨和防脱槽设置。顶座增加缓冲装置，操作更安全。 | 600元 | 10 |
| 6 | 居室门拓宽 | 要求根据残疾人家庭厨房或卫生间的门的情况设计具体拓宽方案，拓宽后能够满足轮椅的通行要求，并安装折叠或推拉门。要求门套全包，吊轨式设计，采用钛镁合金材料。 | 2000元 | 10 |
| 7 | 太阳能热水器 | 要求集热能力强，保温性能高且稳定持久，使用寿命长，耐寒冷，大水量，智能化。配件为原装配件，并与主机相匹配。支架要求结构牢固，稳定性高，抗风雪，耐老化，不生锈。 | 2500元 | 10 |
| 8 | 多功能护理床 | 要求具有起背功能、下曲腿功能、上曲腿功能、左右翻身功能、用餐功能、洗脚功能、洗头功能、助便功能。**残疾人躺卧舒适，牢固耐用、防腐蚀、易清洁、便于移动。** | 5000元 | 20 |
| 备注 | 1. 所有设备及改造必须满足功能要求。1、2、5、7、8项必须标明产品品牌及生产厂家，不能满足要求者不得分； 2. 投标总价格不得高于预算总价格，分项报价在确保质量的情况下，可适当增减； 3. 在规定的预算范围内，质量决定得分高低，同等质量报价低者得分高，总分得分高者中标； 4. 投标人需在评标时提供第一项、第二项样品及现场演示，如不能提供将视为自动放弃资格； 5. 根据残疾人家庭情况进行个性化改造，总价格不超过2万元 | | |  |